**WZÓR OFERTY**

**Rozeznanie rynku nr 04/6.1.2/2021**

**Oferta na świadczenie usługi dostarczenia i montażu elementów dodatkowego wyposażenia budynku w projekcie "Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży"**

Po zapoznaniu się z warunkami realizacji usługi dostarczenia i montażu elementów dodatkowego wyposażenia budynku w projekcie "Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży" opisanymi na stronie internetowej Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka, oświadczam, że posiadam niezbędne kwalifikacje do świadczenia ww. usługi i proponuję następujące ceny:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | **Nazwa / Rodzaj wyposażenia** | **rodzaj miary** | **liczba  jednostek** | **Proponowana cena brutto (za komplet)** |
| 1 | **Łóżko rehabilitacyjne manualne:**  - leże trzysegmentowe,  - regulacja zagłówka na sprężynie hydraulicznej,  regulacja podnóżka , skokowa manualna,  - wyposażone w zdejmowane lub uchylane barierki,  - wyposażone w wysięgnik,  - indywidualna blokada jazdy i obrotu dwóch kół jezdnych  - krążki odbojowe - regulacja oparcia pleców i nóg przy pomocy mechanizmu zapadkowego  - w zestawie z łóżkiem powinien znajdować się komplet pościeli i materac gąbkowy płaski w pokrowcu typu trykot wykonanego z poliestru (PES) z zamkiem błyskawicznym (materiał pokrowca do materaca powinien być odporny na ścieranie, czyszczenie środkami chemicznymi i nie wchłaniający wilgoci)  Wymiary łóżka:  - szerokość leża: min. 90 cm,  - szerokość całkowita: pomiędzy 90 a 100 cm  - długość całkowita: pomiędzy 200 a 220 cm. | sztuka | 10 |  |
|
|
| 2 | **Projektor multimedialny**  - typ matrycy – DLP  - jasność [ANSI lumen] – 3500  - wielkość obrazu – pomiędzy: 30 cali - 300 cali  - rozdzielczość podstawowa - Full HD (1920 x 1080)  - żywotność lampy (econo) [h] – min. 10000  - wejście HDMI – min. 2  - możliwość montażu podsufitowego  W zestawie z projektorem powinien zostać uwzględniony:  **uchwyt do montażu podsufitowego**:  - maksymalna waga projektora: 15 kg  - regulacja w pionie (nachył): -15 do 15 stopni  - regulacja w poziomie (obrót): 360 stopni  - regulacja odległości od sufitu w zakresie min. 10 cm. | sztuka | 1 |  |
|
|
| 3 | **Stół**  - grubość blatu min. 30 mm  - blat wykonany z płyty laminowanej o wysokim stopniu odporności na czyszczenie  - system nóg składanych (STELAŻ SKŁADANY PM-ST-NY-A024 PROSTOKĄTNY) | sztuka | 8 |  |
|
|
| 4 | **Krzesła konferencyjne**  - model ISO  - rama odporna na uszkodzenia  rozmiar profilu 29 x 15 mm (grubość min.ścianki 1,15 mm)  - siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 10 mm lub wysokogatunkowego tworzywa sztucznego (kolory do uzgodnienia z zamawiającym)  - gumowe zakończenia na nogach, chroniące podłogę przed zarysowaniami | sztuka | 30 |  |
| 18 | **Kabina UGUL z drabinką**  **Dane techniczne:**  -możliwość prowadzenia: zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego - długość: 200 cm - szerokość: 200 cm -do kabiny powinien być dołączony **osprzęt do kabiny UGUL** na potrzeby ćwiczeń rehabilitacyjnych:  W zestawie osprzętu powinny znajdować się:  Linka dł. 1600 mm 8szt. Linka dł. 960 mm 2 szt. Linka dł. 2450 mm 1 szt. Linka dł. 5720 mm 1 szt. Linka dł. 3750 mm 2 szt. Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt. Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt. Podwieszka pod miednicę 730x230 1 szt. Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szt. Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt. Podwieszka stóp 75x610 2 szt. Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 2 szt. Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt. Kamaszek 135x170 1 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg 1 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg 1 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg 1 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. Esik 30 szt. | zestaw | 1 |  |
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OFERTA: | CZEŚCIOWA | CAŁOŚCIOWA |

Dane Oferenta:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa z adresem  numer NIP  adres e-mail  telefon |  |

*Data, podpis:*