**WZÓR OFERTY**

**Rozeznanie rynku nr 04/6.1.2/2021**

**Oferta na świadczenie usługi dostarczenia i montażu elementów dodatkowego wyposażenia budynku w projekcie "Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży"**

Po zapoznaniu się z warunkami realizacji usługi dostarczenia i montażu elementów dodatkowego wyposażenia budynku w projekcie "Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży" opisanymi na stronie internetowej Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka, oświadczam, że posiadam niezbędne kwalifikacje do świadczenia ww. usługi i proponuję następujące ceny:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | **Nazwa / Rodzaj wyposażenia** | **rodzaj miary** | **liczba jednostek** | **Proponowana cena brutto (za komplet)** |
| 1 | **Łóżko rehabilitacyjne manualne:**- leże trzysegmentowe,- regulacja zagłówka na sprężynie hydraulicznej,regulacja podnóżka , skokowa manualna,- wyposażone w zdejmowane lub uchylane barierki,- wyposażone w wysięgnik,- indywidualna blokada jazdy i obrotu dwóch kół jezdnych- krążki odbojowe- regulacja oparcia pleców i nóg przy pomocy mechanizmu zapadkowego- w zestawie z łóżkiem powinien znajdować się komplet pościeli i materac gąbkowy płaski w pokrowcu typu trykot wykonanego z poliestru (PES) z zamkiem błyskawicznym (materiał pokrowca do materaca powinien być odporny na ścieranie, czyszczenie środkami chemicznymi i nie wchłaniający wilgoci)Wymiary łóżka:- szerokość leża: min. 90 cm,- szerokość całkowita: pomiędzy 90 a 100 cm- długość całkowita: pomiędzy 200 a 220 cm. | sztuka | 10 |   |
|
|
| 2 | **Projektor multimedialny**- typ matrycy – DLP- jasność [ANSI lumen] – 3500 - wielkość obrazu – pomiędzy: 30 cali - 300 cali- rozdzielczość podstawowa - Full HD (1920 x 1080)- żywotność lampy (econo) [h] – min. 10000- wejście HDMI – min. 2- możliwość montażu podsufitowegoW zestawie z projektorem powinien zostać uwzględniony:**uchwyt do montażu podsufitowego**:- maksymalna waga projektora: 15 kg- regulacja w pionie (nachył): -15 do 15 stopni- regulacja w poziomie (obrót): 360 stopni- regulacja odległości od sufitu w zakresie min. 10 cm. | sztuka | 1 |  |
|
|
| 3 | **Stół**- grubość blatu min. 30 mm- blat wykonany z płyty laminowanej o wysokim stopniu odporności na czyszczenie - system nóg składanych (STELAŻ SKŁADANY PM-ST-NY-A024 PROSTOKĄTNY) | sztuka | 8 |   |
|
|
| 4 | **Krzesła konferencyjne**- model ISO- rama odporna na uszkodzeniarozmiar profilu 29 x 15 mm (grubość min.ścianki 1,15 mm)- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 10 mm lub wysokogatunkowego tworzywa sztucznego (kolory do uzgodnienia z zamawiającym)- gumowe zakończenia na nogach, chroniące podłogę przed zarysowaniami | sztuka | 30 |   |
| 18 | **Kabina UGUL z drabinką****Dane techniczne:**-możliwość prowadzenia: zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego- długość: 200 cm- szerokość: 200 cm-do kabiny powinien być dołączony **osprzęt do kabiny UGUL** na potrzeby ćwiczeń rehabilitacyjnych:W zestawie osprzętu powinny znajdować się: Linka dł. 1600 mm 8szt.Linka dł. 960 mm 2 szt.Linka dł. 2450 mm 1 szt.Linka dł. 5720 mm 1 szt.Linka dł. 3750 mm 2 szt.Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt.Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt.Podwieszka pod miednicę 730x230 1 szt.Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szt.Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt.Podwieszka stóp 75x610 2 szt.Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 2 szt.Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt.Kamaszek 135x170 1 szt.Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt.Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt.Ciężarek miękki 1,5 kg 1 szt.Ciężarek miękki 2,0 kg 1 szt.Ciężarek miękki 2,5 kg 1 szt.Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt.Esik 30 szt. | zestaw | 1 |   |
|
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OFERTA: | CZEŚCIOWA  | CAŁOŚCIOWA  |

Dane Oferenta:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa z adresemnumer NIPadres e-mailtelefon |  |

*Data, podpis:*